**Слайд 24**

**Обзор двусмысленностей**

Эксперт системы должен хранить ежемесячную историю давления и температуры, чтобы она прочитывалась каждые 60 секунд. Значения и время измерения должны быть сохранены в базе данных. Если давление поднимается больше чем на 10 pts и изменение температуры меньше чем 3 pts, тогда IPC система должна показать оператору сообщение «Предупреждение! Критическое повышение давления» и вызвать сигнал тревоги. Предупреждающее сообщение должно показываться до того, как оператор нажмет кнопку «закрыть»

**Слайд 25**

**Проблемы в запросах**

*Большая часть настроек конфигурации IPC системы должны быть легко модернизируемы в будущих версиях*

Это двусмысленность: как мы можем определить, что есть «легко»?

Это незавершенность:

- что имеется в виду под «модернизируемы»?

- какие именно настройки «большая часть настроек конфигурации» включены?

- в каком количестве версий эта функциональность будет необходима?

Это недоступно для проверки.